[DLG_102]
1000=系統初始化
1001=系統關閉
1002=開啟檔案
1003=關閉檔案
1004=IO讀取
1005=開始鐳雕
1006=停止鐳雕
1007=獲取
1008=更改
1011=請輸入別名：
1012=內容：
1014=移動
1015=旋轉
1016=X偏移 / X旋轉中心：
1017=Y偏移 / Y旋轉中心：
1018=旋轉角度：
1022=歡迎使用C++版二次開發Demo
1024=IO寫入
1025=建議：與HLM/HGM一致。
1026=檢測腳踏
1037=實時檢測腳踏信號
1041=檢測到的腳踏信號數：
1042=系統
1043=可變文本對象
1044=IO控製
1045=變換
1046=註意：「別名」是可變文本對象的「別名」，而不是「對象名」。
1047=重置視圖
1048=視圖控製：滑鼠滾輪以縮放，按住滾輪並移動滑鼠以拖拽。

[STRINGTABLE]
System initialization succeeded!=初始化成功！
Another software is running=另一個程序在運行
The path is wrong=路徑不正確,可能程式不在軟體安裝目錄下執行
Initialize device failed!=初始化失敗，請檢查狗和卡的連接情況
Device was not initialized=未初始化
Command timeout=命令超時
The file can't be readed=無法讀取檔案
Specified font does not exist!=指定的字體不存在
Specified Layer does not exist!=指定的層號不存在
Specified Object not found!=沒找到指定的對象
Parameter error..=參數非法
Operation are prohibted, Invalid state!=錯誤的狀態,當前狀態下不能執行此操作
Memory allocation failure!=分配內存失敗
Out of mark range=鐳雕範圍超限
Insufficient buffer size=緩沖區不夠
Null pointer..=空指針
No matched document!=未找到指定檔案
Document has been opened!=指定檔案已經被開啟
Command execute failure!=EMCC命令執行失敗
Down multi document failed!=多文檔數據下載失敗
Document's Mandatory IO must not be same!=不能存相同的文檔IO托管值
Document already downloaded in the card!=數據已下載
Call function error!=調用函式順序不正確
Preprocess failed!=生成線條失敗
No cali file,please start cali.exe first!=找不到校正檔案，請先啟動cali.exe進行校正
wheel data stop!=旋轉切分停止
out of mark range!=超出鐳雕範圍
No Right!=沒有二次開發庫權限
Unknown error=未知錯誤
System initialization succeeded!=系統初始化成功！
System close succeeded!=系統關閉成功！
Open module file succeed!=開啟檔案成功！
Close module file succeed!=關閉檔案成功！
Mark finish...!=鐳雕完成！
Marking......!=正在鐳雕......！
Mark finish...! It took =鐳雕結束！耗時
Stop mark succeed!=停止鐳雕成功！
Get object value succeed!=獲取對象值成功！
Change object content succeed!=修改對象值成功！
Move succeed!=移動成功！
Rotate succeed!=旋轉成功！
Read input port succeed!=讀取IO成功！
Write output port succeed!=寫入IO成功！
Touch trigger!=腳踏觸發！
Touch is not triggered!=腳踏未觸發！
Start check touch succeed!=啟動實時檢測腳踏信號成功！
Stop check touch succeed!=關閉實時檢測腳踏信號成功！
Count of touch signal detected:=檢測到的腳踏信號數：
Count of touch signal detected:0=檢測到的腳踏信號數：0
A touch signal from the EMCC is received!=接收到一個來自EMCC卡的腳踏信息！
Language switch failed, please check the configuration file!=語言切換失敗，請檢查配置文件！