1. EMCC3700/3600控制卡
2. EMCC_2600_MARK_HFM&YLPM_vector_2.0.3，卡程序支持普通打标与飞行打标，可在4.0.1软件上配置使用端口，PPK信号为数字首脉冲抑制信号
3. EMCC_2600_MARK_YLPM_2.0.3_ROTATE 动态旋转烧录程序

20231024
1.修改轴运动时，碰到限位可以往反方向运动（之前只能回零才可以继续运动）  
2.动态程序修改回零累计误差问题  

20250519
1.升级2.0.4 兼容新的flash
2.修复软件选择下位机时，退出对话框后不触发问题  

20250711 版本号2.0.4
1.二次开发接口高16位io输出受限制，超快激光器不能操作028 o30
2.更改电机终止命令之前有问题

20250711 版本号2.0.5
1.升级版本2.0.5 ，增加飞行左右超框功能
2.增加延距功能

20250714
1.脱机下载加掩码
2.延距命令标准化30500，FPGA加延距代码

20250820
1.改功率函数要改一下，设置完功率要拉低latch
2.增加触发个数，打标个数，漏打个数查询