[DIALOG_LASERSET]
0=雷射器硬體參數設置嚮導
1=上一步
2=下一步
3=保存
4=取消

[DIALOG_POWER]
0=第二步：設置您所選雷射器的硬體配置
1=電流調節範圍(A)
2=最小電流(A):
3=最大電流(A):
4=模擬Q驅
5=數字Q驅
6=Q驅類型
7=電源類型
8=CO2雷射器功率大小
9=普通電源
10=快速回應電源
11=大於或等於100W
12=小於100W
13=維持脈衝設置
14=頻率(KHZ)
15=釋放時間(us)
16=空閒電流(A):
17=最大占空比
18=補償電流
19=雷射器硬體設置
20=M值設置
21=M值:
22=調整係數:
23=正常
24=過大
25=過小

[DIALOG_MODEL]
0=第四步：根據您的喜好，選擇您喜歡的控制方式
1=一種全新的控制方式，操作簡單，使用者不需設置任何延時,但只能在部分雷射器上使用。
2=傳統鐳射控制方式，符合大多數人的使用習慣，所有雷射器都能使用此方式。
3=簡便模式
4=傳統模式
5=鐳射打標控制模式
6=方頭類型
7=單頭模式
8=雙頭模式


[DIALOG_LaserType]
0=雷射器類型:
1=YAG雷射器
2=DP雷射器
3=紫外雷射器
4=CO2雷射器
5=調Q光纖雷射器
6=SPI雷射器
7=LD雷射器
8=YLPM(HFM-H)雷射器
9=YLP-V2雷射器
10=YLPP雷射器
11=HFM-A雷射器
12=HFM-P雷射器
13=HFM-R雷射器
14=HFM-J雷射器
15=MOPA可調脈寬雷射器
16=連續雷射器


[DIALOG_CONTENT]
0=第五步：恭喜您，您的設置已經全部完成，請保存相關參數

[LaserType_Explain]
0=YAG雷射器
1=DP雷射器
2=紫外雷射器
3=CO2雷射器
4=調Q光纖雷射器
5=SPI雷射器
6=LD雷射器
7=Mopa光纖射器
8=YLP-V2雷射器
9=YLPP雷射器
10=HFM-A雷射器
11=HFM-P雷射器
12=HFM-R雷射器
13=HFM-J雷射器
14=other

[Model_Explain]
0=CO2 簡便模式
1=CO2 傳統模式
2= 調Q、普通電源+數位Q 傳統模式
3= 調Q、普通電源+類比Q 傳統模式
4= 調Q、快速回應電源+數位Q 傳統模式
5= 調Q、快速回應電源+類比Q 傳統模式
6= 調Q、普通電源+類比Q 簡便模式
7= 調Q、快速回應電源+數位Q 簡便模式
8= 調Q、快速回應電源+類比Q 簡便模式
9= IPG 模式
10=SPI 簡便模式
11=SPI 傳統模式
12=LD 模式
13=YLPM(HFM-H) 傳統模式
14=YLPM(HFM-H) 簡便模式
15=YLP-V2 傳統模式
16=YLP-V2 簡便模式
17=YLPP 傳統模式
18=YLPP 簡便模式
19=HFM-A 傳統模式
20=HFM-A 簡便模式
21=HFM-P 傳統模式
22=HFM-P 簡便模式
23=HFM-R 傳統模式
24=HFM-R 簡便模式
25=HFM-J 傳統模式
26=HFM-J 簡便模式

[DIALOG_ScanType]
0=第三步: 設置振鏡類型
1=自製振鏡
2=其他振鏡
3=提示:請正確選擇機器對應的振鏡類型, 自製振鏡上電後需要預熱才能正常工作,其他振鏡無需預熱
